{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"images":18},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":29,"n_cols":10,"rows_kept":29,"merged":[[9,1,10,1]]}
["序号","项目","图样","材质","规格尺寸（mm）","单位","数量","综合单价","合价","备注"]
[1," 车库出入口提示牌",null,"电解板/烤漆/丝印/3M反光膜/吊装/","6000*900","套",2]
[2,"宣传栏",null,"如图","2500*2400*800","套",2]
[3,"总平面图",null,"如图","1350*1500","套",2]
[4,"信报箱",null,"门板1.0㎜304镜面钛金板，箱体及骨架0.8㎜304不锈钢砂光板","500*1080","户",1163]
[5,"户外指引牌",null,"如图","2600*1500","套",6]
[6,"水景温馨提示牌",null,"钢板烤漆/丝印/混泥土安装","250*320*800","套",50]
[7,"停车场导视牌",null,"钢板/烤漆/丝印/3M反光膜/混泥土安装","1880*400","套",10]
[8,"消防门牌",null,"钢板/烤漆/丝印/3M反光膜/挂装","400*600","套",2]
[9,"树牌",null,"4mm外墙铝塑板/烤漆/丝印","200*280（大）","块",50]
[10,{"$nulls":3},"140*180（小）","块",100]
[11,"地下室楼栋号",null,"5mm亚克力板/烤漆/丝印","800*500*5","块",15]
[12,"门牌",null,"304#1.0镜面不锈钢激光切割成型，背面贴5㎜压克力","182*100*6","块",1163]
[13,"楼层牌",null,"5+3mm亚克力板/烤漆/丝印 四周抛光斜边处理","250*250","块",329]
[14,"楼层号字",null,"15mmPVC立体字/烤漆","180mm/字","套",329]
[15,"推拉牌及玻璃防撞条",null,"5+3亚克力丝印和地贴膜防撞条四周抛光斜边处理","100*100","套",80]
[16,"电梯机房",null,"5+3亚克力板/烤漆/丝印四周抛光斜边处理","70*150","块",32]
[17,"强／弱电井",null,"5MM亚克力板/烤漆/丝印 四周抛光斜边处理","70*150","块",344]
[18,"水管井",null,"5MM亚克力板/烤漆/丝印 四周抛光斜边处理","70*150","块",329]
[19,"消防栓牌",null,"5MM亚克力板/烤漆/丝印 四周抛光斜边处理","70*150","块",20]
[20,"禁止攀爬",null,"5+3MM压克力板/烤漆/丝印 四周抛光斜边处理","220*120","块",300]
[21,"杜绝高空抛物",null,"8+3MM压克力板/烤漆/丝印 四周抛光斜边处理","600*300","块",40]
[22," 车库出入口提示牌",null,"电解板/烤漆/丝印/3M反光膜/吊装/","6000*900","套",2]
[23,"机房警示牌",null,"5+3mm亚克力板/烤漆/丝印 四周抛光斜边处理","120*220","块",30]
[24,"设备间门牌",null,"5+3mm亚克力板/烤漆/丝印 四周抛光斜边处理","220*120","块",10]
[25,"设备间门牌",null,"5+3MM亚克力板/ 烤漆/丝印 四周抛光斜边处理","220*120","块",5]
[26,"设备间门牌",null,"5+3mm亚克力板/烤漆/丝印 四周抛光斜边处理","220*120","块",5]
[27,"公共园区提示牌",null,"5+3mm亚克力板/烤漆/丝印 四周抛光斜边处理","220*120","块",50]
[28,"电梯广告机",null,"22寸高清LED液晶智能单体机\n整体圆弧形，2.5厘米机身，\n外框尺寸：566*423mm\n屏幕尺寸：476*268mm\n自带8g硬盘2g内存\n可分屏\n刻印logo","22寸","块",63,null,null,"品牌：\n汉微\n皇尊\n创视纪"]